[image: ]www.teplo-sila.com
Головной офис ООО «Завод Теплосила»: РБ, г. Минск, Логойский тракт, 22а, корпус 2, офис 702.
Структурное подразделение ООО «ПК Теплосила»: РФ, Московская обл., Красногорский р-н, п/о Путилково, БЦ "Гринвуд", стр. 9, Литера Б, 2 эт., пом. 74.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: +375 (17) 396-89-16, +375 (29) 395-72-82 (РБ); +7 (903) 663-18-05 (РФ); techotdel@teplo-sila.com
____________________________________________________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ (на жидкость)

Сведения о заказчике
	Заказчик
	Наименование
	

	
	Адрес
	

	
	Контактное лицо
	

	
	Телефон
	
	Факс
	
	E-mail
	

	Наименование объекта
	



Исходные данные
	Система, на которую устанавливается регулятор
	☐  общий на
вводе
	☐  отопление
	☐  ГВС
	☐  вентиляция
	☐  другое (указать) _________________

	Тип регулятора
	☐  перепада
давлений
	☐  давления
«после себя»
	☐  давления
«до себя»
	☐  «перепуска»

	Количество, шт.
	

	ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ

	Тип среды
	☐  вода
	☐  этиленгликоль ____ %
(указать концентрацию
от 1% до 65 %)
	☐  пропиленгликоль ____ %
(указать концентрацию
от 1% до 65 %)

	Расход среды
	максимальный
	нормальный
	минимальный

	☐  м3/ч
	☐  т/ч
	
	
	

	Температура среды перед регулятором, оС
	максимальная
	нормальная
	минимальная

	
	
	
	

	Давление среды перед регулятором (изб.)
	при макс. расходе
	при норм. расходе
	при мин. расходе

	☐ МПа
	☐ атм
	☐ кгс/см2
	
	
	

	Давление среды после регулятора (изб.)
	при макс. расходе
	при норм. расходе
	при мин. расходе

	☐ МПа
	☐ атм
	☐ кгс/см2
	
	
	

	Требуемый перепад давлений на регулируемом участке
(для регулятора перепада давлений)
	

	☐ МПа
	☐ атм
	☐ кгс/см2
	

	Давление в подающем / обратном трубопроводе тепловой сети
	 / 

	☐ МПа
	☐ атм
	☐ кгс/см2
	

	УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

	Диаметр трубопровода, мм
	

	Температура окружающей среды, оС
	

	Монтажный комплект (ответные фланцы, прокладки, болты, гайки)
	☐  да
	☐  нет

	Примечание
	




[bookmark: _GoBack]Примечание: регуляторы перепада давления и регуляторы «перепуска» поставляются с 2 (двумя) импульсными трубками, регуляторы давления «после себя» и «до себя» - с 1 (одной) импульсной трубкой.
image1.jpeg
Q@ rEnnocuaa




