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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ «ПОСЛЕ СЕБЯ» (на пар)

Сведения о заказчике
	Заказчик
	Наименование
	

	
	Адрес
	

	
	Контактное лицо
	

	
	Телефон
	
	Факс
	
	E-mail
	

	Наименование объекта
	



Исходные данные
	Количество, шт.
	

	ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ

	Тип пара
	☐  насыщенный
	☐  перегретый

	Расход пара
	максимальный
	нормальный
	минимальный

	☐  кг/ч
	☐  т/ч
	
	
	

	Температура пара перед регулятором, оС (для перегретого пара)
	

	Давление пара перед регулятором (изб.)
	

	☐ МПа
	☐ атм
	☐ кгс/см2
	

	Давление пара после регулятора (изб.)
	

	☐ МПа
	☐ атм
	☐ кгс/см2
	

	УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

	Диаметр трубопровода, мм
	

	Температура окружающей среды, оС
	

	Монтажный комплект (ответные фланцы, прокладки, болты, гайки)
	☐  да
	☐  нет

	Примечание
	




[bookmark: _GoBack]Примечание: регуляторы давления «после себя» с максимальной рабочей температурой до 220оС поставляются с 2 (двумя) импульсными трубками, охладителем импульса и кронштейном для его крепления к трубопроводу.
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